**Nuevas versiones de productos – marzo de 2022**

**Kit de reparaciones completas** ISLG

El nuevo kit de reparaciones completas de motor **MCB5633416** ahora está disponible para las aplicaciones de motor Cummins® ISLG 8.9L CM2180. El juego de junta superior incluido en este nuevo kit contiene la culata de cilindro actualizada junto con sellos para alta temperatura. Este kit de motor también contiene el kit de pistones **M-5406084**, que incluye una corona de acero forjado y un faldón con revestimiento de grafito para mejorar la resistencia al roce. Además, el kit de pistón contiene nuevos chorros de enfriamiento. Comuníquese con Interstate-McBee para obtener detalles.

|  |
| --- |
| Kit, pistón |
| Kit, reparación completa del motor |
| Boquilla, enfriamiento del pistón |

**Los kits de reparaciones completas incluyen:**

Kit de pistones

Anillos de pistón

Boquillas de enfriamiento del pistón

Kits de camisas

Cojinetes principales

Cojinetes de biela

Juego de junta inferior

Juego de junta superior

**Kits de reparación de bomba de combustible ISX/QSX**

Interstate-McBee ofrece los populares kits de reparación de bomba de combustible para las aplicaciones ISX/QSX - HPI Cummins®. Los kits **M-4089431RK** y **M-4089431RKS** pueden utilizarse para la reparación de bombas de combustible 4089431 y 4089163. Estos kits contienen sellos moldeados a alta temperatura, un eje principal de reemplazo, un eje de transmisión hexagonal reforzado y un kit de sello de eje de transmisión doble de calidad superior con instalador. El kit **M-4084931RKS** también contiene los sellos y las juntas adicionales que se usan para resellar el amortiguador (regulador). El uso de nuestros kits de reparación puede ahorrarle cientos de dólares en comparación a lo que significaría comprar un conjunto de bomba de reemplazo.

La junta de bomba de combustible **M-4954471** también está disponible para reparar las bombas de engranaje de estilo anterior.

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de pieza** | **Descripción** |
| M-4089431RK | Kit de reparación, bomba de combustible |
| M-4089431RKS | Kit de reparación, bomba de combustible |

**Kits de reparaciones completas y pistón** ISB6.7L

Interstate-McBee está ampliando su cobertura de los populares motores Cummins ISB6.7L. Los nuevos kits de pistón y los kits de motor ya se encuentran disponibles para los modelos de motor más recientes HPCR 6.7L tanto en aplicaciones industriales como para camionetas. Los kits de pistón se utilizan en las aplicaciones de motor HPCR CM2150, CM2250 y CM2350 y presentan refrigeración de conducto para ayudar a bajar las temperaturas de la corona del pistón y el depósito del aro. Los nuevos pistones también incorporan un revestimiento de camisa de grafito que mejora la resistencia al roce en estas aplicaciones con carga altamente elevada. Los pistones **M-PK5336102** y **M-4376348** tienen un sobredimensionado de 0,50 mm para reparar un bloque de cilindros desgastado. Los nuevos pistones se ofrecen en muchos kits diferentes de reparaciones menores y completas; no dude en comunicarse con Interstate-McBee para conocer más detalles y las aplicaciones exactas.

|  |
| --- |
| Kit, pistón estándar |
| Kit, pistón 0,50 mm |
| Kit, reparaciones menores |
| Kit, reparaciones completas |
| Camionetas |
| Aplicaciones industriales |

**Los kits incluyen:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kit de pistones** | **Kit de reparaciones menores** | **Kit de reparaciones completas** |

|  |
| --- |
| **Pistón** |
| **Anillos de pistón** |
| **Retenes de pasador de pistón** |
| **Cojinetes principales** |
| **Cojinetes de biela** |
| **Juego de junta inferior** |
| **Junta de cárter de aceite** |
| **Junta de brida** |
| **Juego de junta superior** |